
竞 争 性 磋 商 文 件
项目名称：2026年办公网核心防火墙替换项目
采购方：中证中小投资者服务中心有限责任公司
2026年9月
第一章 谈判邀请
中证中小投资者服务中心有限责任公司就所需的2026年办公网核心防火墙替换项目进行竞争性磋商采购，兹邀请合格的供应商前来报名参加竞争性磋商活动。

项目概况


1 采购方：中证中小投资者服务中心有限责任公司
2 项目编号：

3 项目名称：2026年办公网核心防火墙替换项目
4 招标内容：

	序号
	物品名称

	1
	2台信创防火墙
	要求每台配置不少于8个万兆光口；配置双电源；单台吞吐量不得低于12Gbit/s;必须配置IPS和防病毒模块、且支持虚拟化技术，虚拟化数量必须大于2个;必须包含3年原厂维保服务。


5 预算：26.87万元人民币，报价不得超出预算金额。

6 资金来源：自筹资金

7 本项目不接受联合体报价，不得分包或转包。
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.参与供应商应为有效登记注册的独立企业法人，需提供有效营业执照。

3.参与供应商近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4.参与供应商没有被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；没有被中国执行信息公开网列入失信被执行人名单信息。

以上四项资格要求如无法提供具体证明材料的，需对此作出书面承诺并加盖公章。 

三、递交响应文件截止时间：

2026年10月9日14：00（北京时间）
递交响应文件地址：

上海市浦东新区杨高南路288号14楼南楼
五、联系方式
	采购人：中证中小投资者服务中心有限责任公司

	地址：浦东新区杨高南路288号14层南楼

	邮编：200127

	联系人：邓老师 陈老师 

	电话：021-51916162 021-51916289


第二章 竞争性磋商须知
一、报价范围：

1、报价及优惠条件，请在响应文件中明确。

2、响应文件报价书如有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。响应单位必须针对本磋商文件里所有服务进行报价，不能只对部分服务进行应谈报价。竞争性磋商响应单位如有漏报，视为对采购人的优惠，今后一律不补。

二、付款方式和报价方式：

付款方式：以合同约定或采购方要求的方式为准。

报价方式：人民币。

三、响应文件的组成

1响应承诺书；

2报价一览表； 

3商务条款偏离表；

4技术条款偏离表；
5详细服务方案说明；

6详细服务流程说明； 

7响应单位公司简介；

8资质要求:

表1 法定代表人授权书;

表2 应谈代表身份证;

表3 对响应文件的真实性、合法性承诺函;

表4 供应商资质文件；

表5 其他相关资质文件；
9 供应商认为需加以说明的其他内容。

10 评标办法。
本项目报价有效期为90天。

各竞争性磋商响应单位应将响应文件装订成册，编制目录及注明页码，且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码，且采用胶装密封。

四、答疑

任何要求对磋商文件进行澄清的竞争性磋商响应单位,须在 2026年9月30日16：00之前将须答疑的内容书面发送邮件至：xddeng@isc.com.cn;  
五、项目实施

1供应商应本着认真负责的态度，组织技术队伍，做好应谈的整体方案，并书面提出服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

2供应商应负责在项目验收时将服务的全部阶段性成果、测试报告和整改建议等文档汇集成册交付用户单位。

六、其它具体要求

1 本文件未明确之处应按国家相应的规范、规程执行。

2 请各供应商如实填写招标服务内容，一旦发现供应商填写的服务内容严重偏离事实，磋商小组保留将该响应文件视同废标的权利。

七、报价一览表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

八、竞争性磋商响应单位在制作响应文件时，应一式三份，其中一份正本、两份副本，并请在封面首页注明“正本”或“副本”字样，各包件分别单独密封装入袋内，在密封处加盖公司公章，并请提供用光盘为载体的包括全部响应文件内容的电子文档1份，密封在响应文件的正本内，该电子载体不再退还。各竞争性磋商响应单位应将响应文件装订成册，编制目录及注明页码，且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码，且采用胶装密封。
    未满足前述密封要求的响应文件，将被取消报价资格，并原样退回。

另请备好敲好公章的空白的最终报价表（附件2-2）不用密封进响应文件中，在二次报价时使用（注：若第二次报价未作变动，仍须提供一份敲公章的最终报价表）。

响应文件若有差错时，将按下列程序、原则进行修正：

1、 当正本内容与副本内容不一致时，以正本为准。

2、 若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

3、 当单价与数量的乘积之和同总额不一致时，以单价为准。但若采购方认为单价有明显的小数点错位，则以总额为准，并修改单价；分项实计之和与合计数不一致时，以分项实计之和为准。

4、 采购方将按上述原则调整响应文件的报价金额。如果供应商不接受根据上述修改方法而调整报价，采购方将否决其报价。

九、谈判时间、地点和程序：

1、谈判时间：2026年10月9 日14：00（北京时间）
2、谈判地点：浦东新区杨高南路288号14层南楼  

中证中小投资者服务中心有责任公司
3、供应商按签到顺序递交响应文件（各供货商的价格不公开）；（授权代表应提供授权书及身份证复印件）
4、 磋商小组对供应商的响应文件进行审核，资格文件不符的供应商不能进入谈判程序；

5、按照签到顺序，由磋商小组与供应商分别进行谈判；

6、磋商小组对项目实施人员的资质、服务内容、及商务条款等进行商讨；

7、第一轮谈判结束后，各竞争性磋商响应单位进行再次报价；（附件2-2）

8、超过采购预算价不能成交；

9、第二次报价后，由磋商小组根据成交、打分原则，确定成交供应商；

十、响应文件的评价和比较：

1、磋商小组成员

磋商小组由甲方项目采购小组成员组成。

2、竞争性磋商成交原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

如果两家得分相同，取投标报价低者为第一预中标候选人。评审得分且最后报价相同的，招标方有权从中选择中标人。

评审程序：

初步评审：检查响应文件是否实质性响应磋商文件，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理；

磋商：磋商小组与实质性响应的供应商分别进行磋商；

实质性评审：磋商小组独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

评审方法：综合评分法
3、无效标的处理：
磋商小组对供应商的响应文件进行符合性审查，有下列情况之一的，作无效标处理：

响应文件有效期不足；
响应文件无或漏缺单位盖章、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的；
由法人授权代表投标，但未提供法人代表授权书的；
不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性要求的； 
超出经营范围报价的；
竞争性磋商响应单位的资格不符合要求的；
竞争性磋商响应单位的响应文件、资格证明未提供或不符合磋商文件要求的；
响应文件出现明显缺陷或有技术偏差的；
响应文件密封情况不符合磋商文件要求的；
逾期送交的响应文件的；
响应文件字迹模糊无法辨认的；
报价超出采购预算的；
不满足磋商文件“★”条款的；（如有）

POC测试：

对于招标人未有使用的，或者招标人已有使用但方案与本项目不同的产品，为确保满足本项目需求，招标人根据磋商小组的推荐意见，有权开展必要的验证测试。若磋商小组推荐的排名第一的中标候选人的投标产品通过测试，则招标人确认其为中标人，若排名第一的中标候选人的投标产品未能通过测试，招标人有权对磋商小组推荐的下一个中标候选人的投标产品进行相同的测试，直至出现通过测试的投标产品或重新招标。

验证测试时限为自招标人发出书面通知之日起计算的连续5个工作日（投标人开展准备工作及测试时间为工作日9:00-12:00，13:00-17:00）内，完成包括测试软硬件设备准备、测试方案中所要求的测试工作，如有必要，招标人有权对投标人投标时承诺的相关指标进行验证测试，该项测试包含在上述验证测试时限内。投标人须配合进行验证测试，提供测试所需所有相关软硬件设备和技术支持等，并承担所有费用。测试场地位于招标人上海的办公地点，投标人应具有尽职调研及先期准备义务，招标人负责在测试设备到货后2个工作日内完成测试场地及电源连接准备（如产生相关费用，由投标人承担）。若由于不可抗力因素导致的测试中断，投标人不需要承担延期责任，但应在该不可抗力影响消除后立即恢复进行，招标人可以对指定的测试期限做适当延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指双方所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震及其双方同意可认定的不可抗力事件。对于其他任何原因引起的验证测试延期，招标人不负任何责任。
测试内容：详见第四章
如在验证测试时限内未完成测试或者测试指标未达到测试方案要求或者测试结果不符合投标人投标时承诺的相关指标，则视为验证测试未通过。仅接受一次。

（4）投标人须配合进行验证测试，提供测试所需所有相关设备和技术支持等，并承担相关费用。
十二、中标供应商应在收到《成交结果通知书》的7天之内与买方签订合同。
十三、本须知解释权归中证中小投资者服务中心有限责任公司所有。
第三章  技术规格及要求

一、商务条款

★星号为必须满足项，非★星号为扣分项
	★
	投标方应详细列示各组成部分的单价，并计算总价，不得采取0元报价等恶意竞争的报价行为。

	
	乙方需要在签订合同后30个工作日内将防火墙送到中心办公场地。

	★
	乙方需要协助甲方制定防火墙替换方案的编写、测试及实施等工作。

	
	在原厂维保期内，乙方需每季度对防火墙进行例行巡检，排除安全隐患。


防火墙技术条款

★星号为必须满足项，非★星号为扣分项
	指标项
	指标参数要求

	硬件要求
	★自主可控要求
	供应商需提供所投产品的CPU芯片均符合信息技术应用创新自主可控要求，提供第三方权威机构（CNAS）检测报告；

CPU使用国家安可测评名录中CPU芯片，提供CPU在中国信息安全测评中心官网安全可靠测评网站截图，加盖原厂公章；

采用国产化操作系统（如银河麒麟、中标麒麟或同等系统），须提供兼容性证明文件。

	
	★接口数
	业务接口：设备配备≥8个万兆SFP+光口，配置多模光纤模块。
管理接口：≥1个CON口，≥2个USB接口，≥1个MGT接口，≥1个HA接口；

	
	扩展要求
	接口拓展槽位≥2

	
	★电源
	提供冗余双电源

	
	硬盘
	2个硬盘扩展插槽，支持480G SSD硬盘；双硬盘支持Raid0和Raid1，实现硬盘存储的高可靠，提供官网截图

	
	★关键性能
	网络层吞吐量≧12Gbps；

	
	
	入侵检测IPS吞吐量≥2Gbps；

	
	
	防病毒AV吞吐≥2Gbps；

	
	
	最大并发连接数≥400万；

	功能授权
	★功能授权
	实际配置3年入侵检测、防病毒功能和虚拟化授权

	部署模式
	★部署模式
	支持路由模式、透明模式、旁路模式、混合模式。

	功能要求
	地址转换
	支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT

	
	
	支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66

	
	
	源NAT/目的NAT支持策略命中数分析功能，支持显示策略创建时间、命中数、首次命中时间、最近一次命中时间、未命中天数等信息，并可针对分析结果，对策略进行删除或禁用。（提供产品相关截图有效）

	
	路由支持
	支持静态路由、ISP路由、OSPF、BGP、RIP、ISIS、策略路由

	
	IPV6
	支持IPV6，并支持DNS64、NAT64技术等；

	
	应用识别
	支持Windows、Android、IOS平台等5000种以上的应用识别及控制

	
	VPN
	支持GRE、GRE over IPSec、IPSEC VPN、SSL VPN、L2TP功能；

	
	
	SSLVPN支持安卓、IOS、MAC OS、windows、linux等平台的客户端，提供官网下载证明材料；

	
	
	★支持国密算法SM 2/3/4（提供截图证明）

	
	防病毒
	支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的应用进行病毒扫描和过滤；

	
	
	支持可扫描文件类型包括存档文件（包含压缩存档文件，支持压缩类型有GZIP、BZIP2、TAR、ZIP和RAR）、PE、HTML、Mail、RIFF、MS OFFICE、PDF和JPEG等格式文件； 

	
	抗DDoS攻击
	支持对ICMP、TCP、UDP、DNS、SIP等协议进行DDoS防护，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。（提供产品相关截图有效）

	
	安全策略
	支持基于源安全域、目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、用户、应用、终端、服务、VRF和时间段进行策略冗余分析， 冲突策略分析以及命中率统计

	
	
	安全策略支持命中数分析功能，支持显示策略创建时间、命中数、首次命中时间、最近一次命中时间、未命中天数等信息，并可针对分析结果，对策略进行删除或禁用。（提供产品相关截图有效）

	
	
	支持基于国家地理位置设置安全策略，内置国家地理威胁信息库。（提供产品相关截图有效）

	
	
	支持用户批量从内部服务器导入自定义IP地址黑名单库，支持手动或自动同步导入，导入模式需支持覆盖导入和增量导入，要求自动导入时防火墙和内部服务器的通信方式支持加密协议，如HTTPS；（提供产品相关截图有效）

	
	运维管理
	设备支持在线升级功能

	
	
	支持web页面配置：IPv4组播路由、IPv6组播路由、PIM协议、IGMP协议、MLD协议。（提供截图）

	
	
	支持自定义管理员密码最小长度、密码复杂度设置，支持历史密码检查。

	
	★高可用
	支持双机热备，支持主备、主主的路由和透明模式部署，双机热备会话和配置信息同步，在设备发生切换时，保证业务不中断；

	
	
	支持通过WebUI一键排查HA主备设备配置是否一致。

	
	流量管理
	对流量进行最大带宽限制、最小带宽保证、每IP或每用户的最大带宽限制和最小带宽保证；

	
	故障排查
	★支持在线抓包，可基于接口、源目地址、服务进行抓包，并支持对抓包数量和抓包时长进行限制；

	
	
	支持基于源地址或源地址对象、源端口、目的地址或目的地址对象、目的端口、协议等条件组合对session进行过滤查询或清除；

	
	
	支持故障信息收集，以便TAC对问题进行分析；

	
	日志功能
	支持NAT日志、会话日志、策略路由日志、威胁日志、URL日志等；

	
	
	★可以基于日志的内容进行检索或过滤，比如会话日志需支持时间、策略ID、源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议等进行过滤；

	
	监控及管理要求
	支持SSHV2登陆方式，支持通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理；

	
	
	支持热补丁升级功能，在保证业务不中断的情况下，对设备当前软件版本问题进行修复；

	
	
	★支持SNMPv1、v2、v3，通过snmp直接采集CPU使用率/内存利用率、板卡状态、主备工作状态、电源/风扇状态、设备温度等设备运行状态；

支持向外部syslog服务器发送日志信息，日志告警按照对系统影响性进行分级；

支持向外部SNMPTrap服务器发送告警信息，告警按照对系统影响性进行分级；

	
	
	支持Zabbix监控，提供Zabbix监控项的模板，包括但不限于（CPU使用率/内存利用率、板卡状态、主备工作状态、电源/风扇状态、设备温度等设备运行状态）；


供应商技术要求
（一）实施方案

介绍服务方案中的项目管理体系、服务流程、服务优势及对招标需求的认识程度等情况。根据甲方本次办公内外网防火墙替换项目，制定项目实施方案和实施计划，至少包括设备到货计划、项目前期测试计划、项目实施计划及变更上线计划等内容，并提供项目专属对接人，跟踪项目质量及进度。
（二）服务团队

团队至少包含1名项目经理、2名技术工程师，并提供联系方式，其中至少1名工程师需具备3年项目实践经验。

（三）售后服务及培训

制定售后服务措施，售后响应时间不低于以下标准。紧急故障（系统宕机）4小时内工程师和备件到达现场、8小时内修复故障；一般故障（非宕机）8小时内工程师和备件到达现场、24小时内修复故障。建立故障闭环管理机制，故障修复后出具故障报告时间最高不超过3天。

培训计划：项目实施完毕后3个月内，乙方需针对应标防火墙开展一次防火墙使用技术的相关培训。
应  谈  文  件
招标编号： 
项目名称：

采购方：中证中小投资者服务中心有限责任公司
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：_____________________
2026年9月
响应文件的格式
1响应承诺书；

2报价一览表； 

3商务条款偏离表；

4技术条款偏离表；
5详细服务方案说明；

6详细服务流程说明； 

7响应单位公司简介；

8资质要求:

表1 法定代表人授权书;

表2 应谈代表身份证;

表3 对响应文件的真实性、合法性承诺函;

表4 供应商资质文件；

表5 其他相关资质文件；
9 供应商认为需加以说明的其他内容。

10 评标办法
各竞争性磋商响应单位应将响应文件装订成册，编制目录及注明页码，且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码，且采用胶装密封。

附件列表

附件1                    响应承诺书
 中证中小投资者服务中心有限责任公司  ：     
                                       （竞争性磋商响应单位全称）授权            （全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                       （项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对                          
               进行投标。为此：
我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、两份副本；
投标货物的总投标价为（大写）：                 元整人民币，维护服务期为                         。
我方保证遵守报价须知中的有关规定。
我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
本投标自开标之日起90个日历日内有效。
与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：                
电话：           
传真：               
竞争性磋商响应单位授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
日期：   年   月   日
附件2-1                  报价一览表（1）
首轮报价表
竞争性磋商响应单位名称：__________________________
项目名称：____________________________
	投标总价
	投标总价（大写）：              

	投标总价
	投标总价（小写）：

	谈判响应书份数
	一份正本
两份副本


注： 1、总报价中应包括此项目中所有相关费用； 
 2、供应商必须据实填写此表，应与响应文件的有关内容一致。

3、供应商应附上清单详细列示各组成部分的单价，并计算总价。
竞争性磋商响应单位授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日
附件2-2                 报价一览表（2）

最终报价表
竞争性磋商响应单位名称：______________________
项目名称：___________________________
	最终总报价
	磋商报价（大写）： 
小写：

	首轮参考报价
	￥：               

	其他说明和承诺
	


注：1、供应商报价须包括项目所有的全部费用；
    2、供应商必须据实填写此表，应与响应文件的有关内容一致；
3、拟做第二次报价的，要随身携带此报价表一式两份并加盖公章以备谈判时填写，作二次报价的以二次报价为准；
      4、该表无需放入响应文件内，只需在第二次报价中提供。
竞争性磋商响应单位授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日

附件3                  商务条款偏离表
竞争性磋商响应单位名称：______________________
项目名称：__________________________
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


竞争性磋商响应单位授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日
附件4                   技术条款偏离表
竞争性磋商响应单位名称：______________________
项目名称：__________________________
	序号
	服务名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


竞争性磋商响应单位授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

附件5              详细服务方案说明
报价单位应根据自身情况提供服务方案。
主要内容应包括但不限于以下：
公司实力、历史、服务技术能力等公司综合简介；
维护方案：
整体服务流程；
整体服务方案；
公司规章管理制度情况及质量保证措施；
其他服务收费承诺；
服务保障措施承诺；
其它独具特色的服务承诺或优惠措施。
竞争性磋商响应单位授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日

附件6               服务流程说明

对项目的统筹安排计划

服务响应流程

服务响应承诺
指定的应急联系人
竞争性磋商响应单位授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

附件7               响应单位公司简介
竞争性磋商响应单位授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
日期：   年   月   日
附件8              资质要求
表1    法定代表人授权书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司
本授权书声明：注册于__________（地方名称）的________________公司（响应单位全称），在下面签字的_______________________（被授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目                                    （项目名称）合同投标及合同执行、完成有关服务事项，以本单位名义全权处理一切与之有关事宜。
授权代表签字（盖章）：_____________

响应单位全称（公章）：_____________

日         期：_____________

代理人（被授权人）签字（盖章）：_____________

职    务：_____________

通讯地址：_____________           邮    编：_____________

电    话：_____________            传    真：_____________

表2   应谈代表身份证
（复印件加盖单位公章）
表3 对响应文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
响应单位授权代表签字：
响应单位名称（盖公章）：
日期：   年   月   日

表4 供应商资质文件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.参与供应商应为有效登记注册的独立企业法人，需提供有效营业执照。

3.参与供应商近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4.参与供应商没有被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；没有被中国执行信息公开网列入失信被执行人名单信息。

以上四项资格要求如无法提供具体证明材料的，需对此作出书面承诺并加盖公章。
表5 其他相关资质文件；

附件9  供应商认为需加以说明的其他内容

各竞争性磋商响应单位应保证上述资料的真实、可靠，如提供的资料和数据出现弄虚作假的情况即取消其中标资格。
竞争性磋商响应单位授权代表签字：
竞争性磋商响应单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日
附件10 评标办法

一、评标准则

（一）评标过程将遵循“公平、公正、择优”的原则进行。

（二）评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

二、评标程序：

   （一）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

    1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

   （二）投标报价的澄清和修正原则：评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。对细微偏差的修正原则，应根据澄清、说明和补正的情况，按招标文件的规定作出最不利于投标方的量化。

（三）对漏项和缺项的处理：评标委员会认为产生的漏项或缺项不会使整个投标报价低于成本，投标人在澄清、说明和补正中已承认并承诺由其承担该漏项或缺项费用，可将该项所有有效标报价中的最高报价计入其评标价中。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

    （四） 比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（五）最后得分：评标委员会按照评标办法各自打分，每一投标方的技术部分得分值和商务部分得分值之和即为其总得分，总得分最高者被推荐为第一预中标候选人，其次者为第二预中标候选人。

（六）推荐中标候选人：经评定为最高总分得分的投标人，该投标人将被推荐为第一预中标候选人。如果两家得分相同，取投标报价低者为第一预中标候选人。得分相同且投标报价相同的为并列名次，招标方有权从中选择中标人。

三、评分细则

本项目采用综合评分法。本评标办法总分100分。分值采用四舍五入法，保留小数点后两位。最后评出适合本项目的预中标单位。

总评分的商务和技术部分为60分，价格部分40分。

商务和技术部分的打分办法具体如下：

	类别
	评审内容
	分值

	商务部分

（15分）
	案例、业绩
	根据响应人提供2023年至今签署的信创防火墙采购合同案例。2个为完全达标，1个为较好达标。
完全达标（10-7）   较好达标（6-4） 一般达标（3-0）
	10

	
	商务条款响应情况
	根据响应人商务条款与磋商文件中偏离情况扣分，每一条负偏离扣1分，扣完为止。
	5

	技术部分

（45分）
	所投产品技术满足情况
	在满足采购人主要要求的前提下，根据各响应人提交的产品的性能和功能评分，内容应包括：产品架构、配置、性能、可靠性、项目建设目标、与现有网络/安全环境的兼容程度等，结合响应人对第三章第二节技术指标条款偏离情况进行打分，不满足一项扣1分，扣完为止。

完全达标（15-11）分，较好达标（10-6）分 ，一般达标（5-0）分
	15

	
	实施方案
	在满足采购人的服务要求及标准的前提下，根据各响应人提交的实施方案的完整性、安全性和专业性评分，内容应包括：系统维护与性能优化的解决能力和技术方案、现场专业技术咨询、安装、集成、调试、试运行和验收全过程方案、进度保证等。

完全达标（10-8）分，较好达标（8-4）分 ，一般达标（4-0）分
	10

	
	服务团队
	在满足采购人对服务团队主要要求的前提下，根据各响应人提交的服务团队的服务能力评分，内容包括人员结构组成、从业经历、资质水平等情况。

完全达标（5-4）  较好达标（4-2） 一般达标（2-0）
	5

	
	售后服务及培训
	在满足采购人服务要求及标准的前提下，根据各响应人提交的售后服务方案和培训计划评分，内容应包括：服务水平承诺、服务级别、应急预案、技术支持力量、培训计划等，并结合响应人对服务要求条款偏离情况进行打分。

完全达标（5-4） 较好达标（4-2） 一般达标（2-0）
	5

	
	原厂商相关证明材料及服务承诺
	响应人如出具响应人为所投货物的制造商或制造商的经销商/代理商（须提供为经销商/代理商的证明材料）或持有制造商授权函的代理商（授权范围须涵盖所投所有内容）的证明材料，得 3 分；否则 0 分；
响应人如出具所投产品的原厂商就本项目服务承诺函，得 2 分；否则 0 分。
注：授权材料和服务承诺函均需要加盖原厂商公章。
	5

	
	防火墙原厂认证证明
	所投产品的原厂商必须具备中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息安全服务资质等级认证证明（包括安全集成或安全运维两方面的最高等级认证）：

一级证明(5-4)  二级证明（3-2） 三级证明（2-1） 无（0）
	5


（三）价格部分打分办法具体如下：

	序号
	评审因素
	价格权值
	评分说明

	1
	响应报价

（含增值税）
	40分
	最低价优先：价格得分=（满分）×(所有投标中的最低有效价格/响应人的价格)

	
	
	
	


第四章  POC测试内容
乙方需按照甲方的要求，将测试设备送往甲方办公场地，并安排人力配合测试工作。按技术要求部分标星项，根据业务需求进行POC验证测试，并提交测试报告。测试内容如下：
★测试项一：边界流量过滤黑名单地址封禁数量≥15万条。
支持配置黑名单，黑名单数量>=15万个，以达到边界防护的目的
★测试项二：持基于源目安全域、源目地址及协议类型匹配条件的策略，可配置策略数量≥20万条

整体需支持20万条安全防护策略，达到边界防护的目的。

★测试项三：虚拟化防火墙测试
按照甲方要求，模拟将中心办公内网和外网合并同一组防火墙中运行，并保证正常运行。

第五章  合同主要条款
一、标的物信息

采购2台符合信创要求的防火墙硬件设备，具备虚拟化能力、入侵检测和防病毒功能，含3年维保服务。

二、履约安排

采购设备需包含3年原厂维保，需提供原厂或者供应商承诺证明文件。

三、付款进度安排

本项目2笔款进行支付：

中心在收到设备验收无误后1个月内向中标供应商支付第一笔款项，金额为合同价的85%。

设备稳定运行1年后支付尾款，金额为合同价的15%。
四、服务范围

乙方需按照合同要求，在规定时间内将防火墙送往甲方指定的办公场地；

乙方需要协助甲方制定防火墙替换方案的编写、测试及实施等工作；

防火墙替换完成后，乙方需配合甲方进行变更后的观察，出现异常需立即进行应急处置；

在防火墙原厂维保期内，乙方需要免费提供防火墙设备的季度巡检工作。

五、违约责任

1、合同执行过程中，如因甲方违约导致合同终止、解除时，已向乙方支付的报酬不得追回，未支付的报酬不应再支付；如因乙方违约导致合同终止、解除时，乙方必须退还甲方已支付给乙方未向甲方提供运维服务部分的价款，且不得要求支付剩余未支付价款。

2、如乙方未按合同约定时间提供设备，或有其他违约行为的，每延迟1天，或每违约1次，须向甲方支付合同总额5‰的违约金；如乙方违约超过3次或延迟时间超过3天，甲方有权通知乙方解除本合同，并向乙方追究因违约而造成的经济损失包括但不限于律师费、诉讼费等。

六、争议解决

因订立、履行、解释合同产生的全部争议、违约赔偿、质量纠纷、货款结算等，双方应自一方书面提出协商之日起30日内友好磋商解决。
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